DRIVER MAGNUM DTI 8000 100W RMS 8 OHMS TITÂNIO

Driver Magnum D- TI 8000 100W RMS 8 Ohms Titânio

O Driver Magnum foi produzido com alto padrão de qualidade e resistência a fim de reforçar a resposta de médias e altas frequências do seu som, com diafragma em titânio, conta com ímã com ferrite em bário, garantindo eficiência e alta durabilidade em seu material.

Com garganta de 5cm, este driver modelo D-TI 8000 possui potência de 100W RMS com 8 Ohms de impedância, 109 dBde sensibilidade e resposta de frequência de 1200 a 20000 Hz, reproduzindo o som com ótimo desempenho e grande fidelidade sonora.

Especificações Gerais

Especificação Técnica: 
• Modelo: D-TI 8000 
• Impedância: 8 Ohms 
• Potência RMS: 100W 
• Sensibilidade: 109 dB 
• Resposta Frequência: 1200 a 20000 Hz 
• Diafragma: Titânio 
• Material da Carcaça: Alumínio Injetado 
• Material do Ímã: Bário 
• Diâmetro da Garganta: 5cm 
• Dimensões Aproximadas (DxP): 17,5x8cm

Conteúdo da Embalagem: 
• 01 Driver

Atenção: De acordo com a Lei Federal nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Importante: 
Garantia de 12 Meses. 
Valor Unitário. 
Imagens Meramente Ilustrativas. 